Speaker

1. 기  능

본 기기는 12인치로 구성된 2way 스피커로서, 높은 명료도와 자연스러운 사운드를 얻을 수 있어야 한다. 최대 1000W출력을 낼 수 있으며, 앰프를 내장하여 별도의 앰프없이도 사용이 가능하여야 한다.

스피커 하단에는 홀마운트가 있어야 한다.

2. 사  양

- Freq range(±3dB)	: 600Hz ~ 6KHz

- Peak power	: 1000watt (LF 700watt + HF 300watt)

- Continuous power	: 500watt (LF 350watt + HF 150watt)

- HF / LF	: 1.35 inch / 12 inch

- Coverage	: 100º x 60º (H x V)

- Frequency Response	: 20Hz-20KHz

- Sensitivity 1W/1m	: 106dB

- Input Connection	: XLR(3), 1/4"(2), RCA(2), 3.5mm

- Output Connection	: XLR(1)

- Equalizer	: Treble / Bass

- Power Consumption	: AC220V/60Hz, 300W

- Weight	: 14(Kg)

- Dimensions(WxHxD)	: 430 x 635 x 360mm

◎ MS500A 및 동등 이상품