Wireless mic system

1. 기  능

16채널로 900MHz PLL자동 채널 변경 IR 시스템 기능이 있어야 한다.

끊김없는 긴거리의 다이버스티 방식으로 혼선이 없어야 한다.

2. 사  양

리시버

Audio Input Level Max	XLR connector(into 600Ω load : -12dBV)

1/4inch connector(into 3000Ω  load) :-18dBV

Sensitivity	<-90dB

Image Rejection	>60dB

Output Impedance	XLR connector : 200Ω

Gain Adjustment Range	1/4inch connector 1 kilΩ

Dimension(H x W x D)	27 x 169 x 69mm

Weight	350g

핸드헬드

Audio Input Level Max	0dBV

Battery Requirements	>10 hours(Alkaline)

Batteries Battery Life	2”AA”(Alkaline)

Dimension(H x W x D)	27 x 169 x 69mm

Weight	195g

◎ MW90H 및 동등 이상품